<덧붙임1>

폭염대비 사업장 행동요령

무더울 땐 이렇게 준비하세요 !

【사전 준비사항】

● 라디오나 TV의 무더위 관련 기상상황을 매일 체크하세요

● 정전에 대비 손전등, 비상 식음료, 부채, 휴대용 라디오 등도 미리 준비하세요

● 사업장에서 가까운 병원 연락처를 미리 확인해 두세요.

● 사업장에 체온계를 비치하시고 근로자에게 열사병 등 증상이 있는지 자주 체크하세요

● 냉방기기 사용시는 실내ㆍ외 온도차를 5℃ 내외로 유지하여 냉방병을 예방하세요 (건강 실내 냉방온도는 26℃~28℃가 적당)

【폭염주의보 발령시】

사업장에서는

● 야외행사 및 스포츠경기 등 각종 외부행사를 자제하세요

● 점심시간 등을 이용해 10분~15분 정도의 낮잠시간을 가져   건강을 유지하세요

● 직원들이 편한 복장으로 근무할 수 있도록 해주세요

건설현장 등 실외작업에서는

● 휴식시간은 짧게 자주 가지세요

● 야외에서 장시간 근무할 때에는 아이스 팩이 부착된 조끼를 착용하세요

● 실내 작업장에서는 자연환기가 될 수 있도록 창문이나 출입문을 열어두고 밀폐공간에서의 작업은 피하세요

● 건설기계의 냉각장치를 수시로 점검하여 과열을 방지하세요

● 식중독, 장티푸스, 뇌염 등의 질병예방을 위해 현장사무실, 숙소, 식당 등 소독을 실시하고 청결하게 관리하세요

● 작업 중에는 매 15~20분 간격으로 1컵 정도의 시원한 물이나 식염수를 섭취(알코올, 카페인이 있는 음료는 금물)하세요

● 뜨거운 액체, 고열기계, 화염 등과 같은 열 발생원인을 피하고 방열막을 설치하세요

● 발한작용을 저해하는 몸에 딱 붙는 의복의 착용을 피하세요

【폭염경보 발령시】

사업장에서는

● 각종 야외행사를 취소하고 활동을 금지하세요

● 직원들이 가장 무더운 시간대에 낮잠을 잘 수 있도록 하는 계획을 검토해 보세요

● 기온이 높은 시간대를 피해 일하는 방안도 검토해 보세요

● 정상적인 몸 상태가 아닌 직원은 반드시 휴가를 쓸 수 있도록 해 주세요

건설현장 등 실외작업에서는

● 실외 작업은 현장관리자의 책임 하에 공사를 일시 중단하는 것도 검토해 보세요

● 장시간작업을 피하고 작업시간을 단축하거나 일몰 이후 근무하는 방안도 검토해 보세요

● 기온이 최고에 달하는 오후 2시~5시 사이에는 되도록 실외 작업을 중지하세요

● 수면부족으로 주의력이 떨어져 감전 등의 사고 우려가 있으니 전기취급을 삼가고 부득이 취급할 경우에는 안전장치가 정상적으로 작동하는지 확인하세요

● 안전모 및 안전대 등의 착용에 소홀해지기 쉬우므로 작업시에는 각별히 신경쓰세요

건강장해 발생 근로자 응급조치 요령

<덧붙임2>

유 형	발생원인	주요증상 및 소견	응급조치
열경련	o과도한 염분손실 o식염수 보충 없이 물만 많이 마실 때 발생	o근육경련(사지근, 복근, 배근, 수지굴근 등) ※ 30초 또는 2~3분 동안 지속 o체온은 정상(36.5℃)	o 0.1% 식염수 공급 o 경련발생 근육 마사지
열탈진	o고온작업시 체내수분 및 염분손실 o고온작업을 떠나 2~3일 쉬고 다시 돌아올 때 많이 발생	o피로감, 현기증, 식욕감퇴, 구역, 구토, 근육경련, 실신 등 o체온 38℃ 이상	o 서늘한 장소로 옮겨 안정 o 0.1% 식염수 공급 o 가능한 빨리 의사의 진료를 받도록 조치
열사병	o체온조절 장해 o고온다습한 환경에 갑자기 폭로될 때 발생	o현기증, 오심, 구토, 발한정지에 의한 피부건조, 허탈, 혼수상태, 헛소리 등 o체온 40℃ 이상	o 환자의 옷을 시원한 물로 흠뻑 적심 o 선풍기 등으로 시원 하게 해줌 o 의식에 이상 있으면 즉시 병원 응급 실로 후송
열허탈증(열피로)	o고열환경 폭로로 인한 혈관장해(저혈압, 뇌 산소 부족)	o두통, 현기증, 급성 신체적 피로감, 실신 등	o 서늘한 장소로 옮긴 후 적절한 휴식 o 물과 염분 섭취
열발진(땀띠)	o땀을 많이 흘려 땀샘의 개구부가 막혀 발생되는 땀샘의 염증	o홍반성 피부 o붉은 구진 발생 o수포, 홍륜 발생	o 시원한 실내에서 안정 o 피부를 청결히 함